{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11}
["序号","设备名称","数 量","单价（万元）","总金额（万元）","简要概述","备注"]
[1,"磁共振成像系统（MRI）",1,1195,{"$f":"D2*C2","v":1195},"主要用于临床MRI诊断","1.5T磁场强度，提供高分辨率和高质量的图像，尤其适用于复杂病例的诊断。设备具备优异的磁场均匀性、成像速度、患者舒适度、操作便捷性、维护成本低等优势。"]
[2,"移动式G形臂X射线机",1,265,{"$f":"D3*C3","v":265},"G形臂，主要用于骨科手术术中做X射线透视诊断用。","主要性能：该设备在成像质量、扫描速度、辐射剂量控制、临床应用范围、操作便捷性和系统稳定性方面表现优异。尤其在脊柱手术中，提供精准的实时影像，能够减少辐射剂量并提高患者安全性。"]
[3,"彩色超声诊断仪（一）",1,198,{"$f":"D4*C4","v":198},"用于临床心脏、血管、腹部等超声诊断检查","具有高分辨率的成像能力，支持智能诊断和血流成像，操作便捷，适用于常规超声检查、病理诊断及心血管疾病的筛查。"]
[4,"彩色超声诊断仪（二）",1,198,198,"用于临床心脏、血管、腹部等超声诊断检查","具有高分辨率的成像能力，支持智能诊断和血流成像，操作便捷，适用于常规超声检查、病理诊断及心血管疾病的筛查。"]
[5,"彩色超声诊断仪（便携式）",1,150,{"$f":"D6*C6","v":150},"便携式彩超，用于ICU或手术室床旁超声诊断检查","便携性强，适用于ICU床旁检查，成像质量高，操作便捷，具备血流成像和智能诊断功能，系统稳定性良好。"]
[6,"腹腔镜",1,370,{"$f":"D7*C7","v":370},"兼容3D和4K高清模式，用于在腹腔镜手术中通过视频监视器提供2D/3D/4K影像","4K高清、3D模式，光源技术先进，具备智能化功能和系统集成，特别适合微创手术，能够提高手术精度和安全性。"]
[7,"数字化医用X射线摄影系统（DR）",1,105,{"$f":"D8*C8","v":105},"用于骨折、关节、肺部疾病、肿瘤、心脏疾病等的诊断。","具有高分辨率和高质量的影像输出，能够精确显示细节和微小变化。提供快速拍摄和图像生成，适用于急诊场景，减少患者等待时间。系统应当具有直观的用户界面，便于医务人员快速上手操作。优化辐射使用，确保在提供高质量影像的同时，减少患者的辐射暴露。"]
[8,"双能X射线骨密度仪",1,112,{"$f":"D9*C9","v":112},"广泛应用于骨质疏松症、骨折风险评估以及骨骼健康的监测","具有高精度和高分辨率，能够准确测量骨密度和骨质量，确保数据的可靠性。采用双能X射线技术（低能和高能X射线）来分辨骨组织和软组织，避免因软组织干扰而影响骨密度测量结果。能够在短时间内完成扫描，并且辐射剂量低，确保患者安全，特别适合老年人和频繁进行骨密度检查的患者。"]
[9,"电子胃肠镜系统",1,300,{"$f":"D10*C10","v":300},"用于检查患者的胃肠道，包括食管、胃、十二指肠、小肠和大肠","配备高清电子成像技术，确保提供清晰、细致的内窥图像，帮助医生准确评估胃肠道病变。配备高效光源，确保在胃肠道深部的清晰观察，适用于不同的检查环境。多功能操作：能够进行多种操作，如组织活检、息肉切除、止血等，同时具有灵活的导向能力，适应不同的临床需求。"]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E2:E10)","v":2893}]