{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":25,"rows_kept":64,"merged":[[0,1,0,22],[6,22,7,22],[8,22,9,22],[44,22,45,22]]}
[null,"设备搬迁清单"]
["序号","设备名称","规格","数\n量","单\n位","安装楼层","安装房间名称","设备尺寸（mm)","重量(KG )","压空","放空","真空","排水","纯水","饮用水","给水","冷冻水（回）","蒸汽","冷却水（回）","冷却水（供）","电源(V)","功率(KW)","备注（其他要求）","旧楼层位置","金额"]
[1,"风选式中药粉碎机","BZM-200S",1,"台","一层","临方粉碎间","400*300*860",180,{"$nulls":11},380,4,null,"1L",22600]
[2,"电热鼓风干燥箱","DHG-9140(A)",1,"台","一层","临方干燥间","620*420*500",{"$nulls":12},220,"插头",null,"2L",{"v":3250,"d":"3250.00"}]
[3,"丸剂包装机","WB-50",1,"台","三层","内包装间","680*1200*1650",{"$nulls":12},220,1.5,"搬一台","3L",{"v":46000,"d":"46000.00"}]
[4,"丸剂包装机","WB-50",1,"台","三层","内包装间","680*1200*1650",{"$nulls":15},"3L",{"v":46000,"d":"46000.00"}]
[6,"冷水机组","GXA-U03",1,"台","三层","粉碎间","700*800*900",{"$nulls":4},"√",null,null,"√",{"$nulls":4},220,3.45,"设备有进出口机器上没带","1L",{"v":18000,"d":"18000.00"}]
[7,"冷水机组","GXA-U03",1,"台","三层","粉碎间","700*800*900",{"$nulls":4},"√",null,null,"√",{"$nulls":4},220,3.45,null,"1L",{"v":18000,"d":"18000.00"}]
[8,"粉碎机","WF-30",1,"台","三层","粉碎间","1670*950*2020",{"$nulls":10},"√","√",null,5.5,"30型与冷却水机相连,压空在左后方","1L",{"v":51000,"d":"51000.00"}]
[9,"粉碎机","WF-30",1,"台","三层","粉碎间","1670*950*2020",{"$nulls":10},"√","√",null,5.5,null,"1L",{"v":51000,"d":"51000.00"}]
[10,"粉碎机","WF-40",1,"台","三层","粉碎间","1670*950*2020",null,"Φ10",{"$nulls":10},380,13.25,"上料机2100*2400*900","1L",{"v":70000,"d":"70000.00"}]
[11,"粉碎机","WF-40",1,"台","三层","粉碎间","1670*950*2020",null,"Φ10",{"$nulls":10},380,13.25,"上料机，主机(380V,3.65A)","1L",{"v":70000,"d":"70000.00"}]
[12,"全自动制丸机","ZW-35",1,"台","三层","制丸间","900*1600",{"$nulls":12},380,13,"4平方的线","3L",{"v":48000,"d":"48000.00"}]
[14,"槽型混合机","CH-100",1,"台","三层","混合间","1400*500*1000",25,{"$nulls":11},380,2,"本层","3L",{"v":16700,"d":"16,700.00"}]
[21,"沉淀罐","1500L",1,"台","一层","浓缩提取间","φ1300*2400",400,{"$nulls":3},"√",{"$nulls":5},"√","√",{"$nulls":3},"1L",{"v":23000,"d":"23,000.00"}]
[24,"空压机","0.5T/h",1,"台",null,null,"1300*450*900",150,{"$nulls":11},380,5.5,null,"3L",2280]
[25,"全自动理盖机旋盖机","JBPX-30",1,"台","二层","内服灌装间","1900*800*1400",null,"√",{"$nulls":10},220,1.5,"包含一个翻盖机φ12*530","3L",{"v":69900,"d":"69,900.00"}]
[27,"安全柜","JS90",1,"台","二层","试剂室","1100*900*1650",{"$nulls":14},"超宽","2L",{"v":5500,"d":"5,500.00"}]
[29,"热风循环烘干箱","CT-0-12",1,"台","一层","临方干燥间","1800*900*2000",400,{"$nulls":11},380,13,null,"1L",{"v":20780,"d":"20,780.00"}]
[30,"摇摆式颗粒机","YK-90",1,"台","一层","临方制粒间","700*370*840",100,{"$nulls":11},380,1.1,null,"3L",{"v":18800,"d":"18,800.00"}]
[32,"粉碎机","YF8-3",1,"台","一层","临方粉碎间","350*770*400",50,{"$nulls":11},220,3,"给水φ12（进桶，一进一出）","1L",{"v":6200,"d":"6,200.00"}]
[35,"中药粉碎机（政府采购）","WKF.180",1,"台","一层","临方粉碎间","440*400*950",{"$nulls":12},380,2,"水循环","1L",{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
[36,"糖衣机","600型",1,"台","一层","临方制丸间","700*800*1300",{"$nulls":12},380,1.1,null,"1L",{"v":4000,"d":"4,000.00"}]
[38,"中药炼药机（政府采购）","LYJ.150",1,"台","一层","临方制丸间","1200*640*1100",365,{"$nulls":11},380,7.5,null,"3L",{"v":75000,"d":"75,000.00"}]
[39,"液体灌装压盖机（政府采购）只搬小的","KGF.6Z",1,"台","二层","内服灌装间","2500*1000",null,"√",{"$nulls":10},380,2,"理瓶机550*1000*1000，供瓶机门口：850","3L",153800]
[40,"糖衣机","BY.1000型",1,"台","三层","包衣间","1100*1150*1600",300,{"$nulls":11},380,1.1,"门口1100","3L",9000]
[41,"散剂包装机（政府采购）","LXFB.50",1,"台","三层","内包装间","1800*800*1900",480,{"$nulls":11},220,1.2,null,"3L",{"v":9000,"d":"9,000.00"}]
[42,"喷雾干燥制粒机","PGL.10",1,"台","三层","制粒间","φ800*1800             600*420*1630",null,"√",{"$nulls":8},"√","√",380,"20~40","有电箱，10平方线，可能需要厂家来拆除","3L",{"v":54000,"d":"54,000.00"}]
[43,"螺旋式选丸机（政府采购）","XW.300",1,"台","三层","筛丸间","1000*1000*1800",{"$nulls":12},220,2.2,"10A，最高2200W","3L",{"v":88000,"d":"88,000.00"}]
[44,"水冷式增速高效\n流水粉碎机","DF.40S",1,"台","一层","临方粉碎间","240*550*700",38,{"$nulls":6},"√",{"$nulls":4},220,3,"带有一个小水泵，220的插头","1L",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[45,"散（粉）剂包装机（政府采购）","DXDF60F",1,"台","三层","散剂、搽剂分装间","600*600*1450",{"$nulls":12},220,"插座",null,"3L",{"v":42840,"d":"42,840.00"}]
[46,"三维混合机（政府采购）","SYH.200",1,"台","三层","整粒、混合间","1700*1400*1500",{"$nulls":12},380,1.1,"门口：1120                             脚：500","3L",{"v":48300,"d":"48,300.00"}]
[48,"全自动制丸机（政府采购）","ZMW2000.V",1,"台","一层","临方制丸间","1100*800*1020",270,{"$nulls":11},380,2.25,null,"3L",{"v":52500,"d":"52,500.00"}]
[49,"全自动制丸机（政府采购）","ZMW2000.V",1,"台","一层","临方制丸间","1100*800*1020",270,{"$nulls":11},380,2.25,null,"3L",{"v":52500,"d":"52,500.00"}]
[50,"全自动贴标打码机（政府采购）","XT.2510",1,"台","一层","外包装间","2100*1000*1400",100,{"$nulls":11},220,"插座","10A，用电不需要压缩空气","2L",{"v":90400,"d":"90,400.00"}]
[52,"破碎机（政府采购）","WKSJ.60",1,"台","一层","临方粉碎间","1050*530*1120",{"$nulls":12},380,3,"电在左侧","1L",{"v":21980,"d":"21,980.00"}]
[53,"颗粒包装机（政府采购）","DXDK120B",1,"台",{"$nulls":19},{"v":37800,"d":"37,800.00"}]
[55,"夹层锅","300L",1,"台","二层","灭菌间","1700*1100*1500",300,{"$nulls":3},"清洗用","清洗用",null,"清洗用",null,"√",null,null,380,1.5,"缺疏水阀、管道系统","1L",30000]
[58,"电加热循环烘箱","HK.0",1,"台",{"$nulls":18},"3L",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[59,"醇沉罐（政府采购）","200L",1,"台","一层","酊剂提取间","1000*1000*2100",{"$nulls":4},"清洗用","清洗用",null,"清洗用",null,null,"√","√",null,null,"人工加水加料，不接电","1L",{"v":58800,"d":"58,800.00"}]
[62,"沉淀罐（渗滤罐）（政府采购）","200L",1,"台","一层","浓缩提取间","600*600*2200",{"$nulls":4},"清洗用","清洗用",null,"清洗用",null,null,"√","√",{"$nulls":3},"3L",{"v":52500,"d":"52,500.00"}]
[63,"沉淀罐（渗滤罐）（政府采购）","200L",1,"台","一层","浓缩提取间","600*600*2200",{"$nulls":4},"清洗用","清洗用",null,"清洗用",null,null,"√","√",{"$nulls":3},"3L",{"v":52500,"d":"52,500.00"}]
[64,"槽式混合机","CH.100",1,"台","三层","混合间1","1230*520*900",25,{"$nulls":11},380,2,null,"3L",{"v":9000,"d":"9,000.00"}]
[74,"蒸发光散射检测器（政府采购）","3300型ELSD",1,"台","二层","仪器室1","260*500*300",{"$nulls":12},220,"插头","10A","2L",{"v":139800,"d":"139,800.00"}]
[76,"药品稳定性试验箱（恒温恒湿培养箱）（政府采购）","BSC.150",1,"台","二层","试剂室","650*700*1400",{"$nulls":12},220,1.3,"带一个水箱","2L",{"v":59800,"d":"59,800.00"}]
[77,"药品稳定性试验箱（恒温恒湿培养箱）（政府采购）","BSC.150",1,"台","二层","试剂室","650*700*1400",{"$nulls":12},220,1.3,null,"2L",{"v":59800,"d":"59,800.00"}]
[79,"旋转蒸发仪（政府采购）","SY.5000",1,"台","二层","理化室","600*400*760",{"$nulls":12},220,"插头",null,"2L",{"v":13980,"d":"13,980.00"}]
[82,"万分之一电子天平秤","FA2004",1,"台","二层","称量室","250*300*350",{"$nulls":12},220,"插头",null,"2L",{"v":3850,"d":"3,850.00"}]
[83,"通风柜","YT10019",1,"个","二层","理化室","1200*860*1800",{"$nulls":12},220,"插头","两个电源（灯）","2L",{"v":5880,"d":"5,880.00"}]
[86,"实验室低温喷雾干燥机（政府采购）","YC.1800",1,"台","一层","临方制粒间","800*550*1140",110,{"$nulls":6},"√",{"$nulls":4},380,null,"遮挡（估计4KW）","1L",{"v":87000,"d":"87,000.00"}]
[87,"十万分之一天平（政府采购）","SECURA225D.1CN",1,"台","二层","称量室","220*350*320",{"$nulls":12},220,"插头",null,"2L",{"v":39000,"d":"39,000.00"}]
[92,"高效液相色谱仪（政府采购）",1260,1,"台","二层","仪器室1","350*450*620",{"$nulls":12},220,"插头","5个220的插座，带一台空气发生器130*500*200","2L",{"v":343100,"d":"343,100.00"}]
[94,"电子天平","JA2103N",1,"台","二层","称量室","250*300*350",{"$nulls":12},220,"插头",null,"2L",{"v":4220,"d":"4,220.00"}]
[101,"超净工作台",null,1,"台","二层","微检室2","900*740*1500",80,{"$nulls":11},220,"插头","带轮子","2L",{"v":6000,"d":"6,000.00"}]
[106,"振动磨",{"$nulls":3},"一层","临方粉碎间","1650*1000*1800",{"$nulls":12},380,3,"与冷水机共用","1L"]
[107,"粗碎机",{"$nulls":3},"一层","临方粉碎间","600*750*1200",{"$nulls":12},380,"插头","粉碎机门口宽1110高2140","1L"]
[108,"摊药机",{"$nulls":3},"三层","制丸间","2200*700*1700",null,"√",{"$nulls":10},220,"插头","电流10A","3L"]
[109,"蒸汽发生器","LP-RDX-360",null,null,"一层","设备间","1700*900*1350",{"$nulls":4},"√","√","√",{"$nulls":5},380,360,"4个蒸汽出口","1L",150000]
[5,"洁净取样车","800mm*750m\nm*1600mm",1,"台","一层","提取车间","800*700*1650",{"$nulls":12},220,0.45,null,"1L",{"v":16000,"d":"16000.00"}]
[31,"粉碎机","DFY-1000",1,"台","一层","临方粉碎间","300*400*300",{"$nulls":12},220,2,null,"1L",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[97,"电热鼓风干燥箱（政府采购）","GZX.GF101.3.BS.11",1,"台","二层","高温室","880*700*950",{"$nulls":12},220,4,null,"2L",{"v":19000,"d":"19,000.00"}]
[111,"通风柜",{"$nulls":5},"1200*85*2060",{"$nulls":15},"2L"]
[114,"紫外分光光度计",{"$nulls":5},"420*350*210",{"$nulls":15},"2L"]
[117,"机械分析天平",{"$nulls":5},"380*280*500",{"$nulls":15},"2L"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}